Divisione in bacini idrologici principali per applicazione modello Fiume Marzenego
11	13	2
02	Tessera	05	Rotte
Marzenego		Marz	N	01	0.	40.02
AcqueAlte		AqAl	N	03	0.	1.89
SanGiuliano	Sgiu	M	04	0.	1.4
1	4.
SG
Campalto		Camp	M	06	0.	20.86
1	18.
CP
Ruviego-Dosa	RuvD	N	07	0.	24.72
Cimetto		cime	N	08	0.	6.43	
Scolmatore1	Scm1	N	09	0.	0.80	
RioStorto		RStr	N	10	0.	27.74
Terraglio		Terr	N	11	0.	2.19	
Scolmatore2	Scm2	N	12	0.	1.31
RioMoro		RMro	N	13	0.	7.70
Numero bacino parametri
4	
N:B: N scolo naturale, M scolo meccanico
