Riassunto caratteristiche ruviego-dosa
PEDOLOGIA: A totale,A terreno leg,A torba
2
0.75	0.75	0.00
1.67	1.67	0.00
0.81	0.81	0.00
3.33	3.33	0.00
3.62	3.62	0.00
3.19	2.36	0.82
4.31	4.31	0.00
0.94	0.94	0.00
2.76	2.30	0.45
1.55	1.55	0.00
2.75	2.75	0.00
RAPPORTI PARAMETRI  (Torba/Leggero)
Conducibilità idraulica satura
0.03332
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
2.4583
Contenuto d'acqua iniziale
0.03529
Capacità di campo
2
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
3
RAW [mm]
1.25

