Caratteristiche "Barene"
Pedologia
6
4.601	1.065	0.000	0.000	1.324	2.187	0.025
2.421	0.000	0.000	0.000	0.000	0.649	1.772
RAPPORTI PARAMETRI
Conducibilità idraulica satura
125	0.5	5	20	125
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
1.04	1.41	0.86	0.57	1.04
Contenuto d'acqua iniziale
0.42	0.83	0.61	0.50	0.42
Capacità di campo
0.42	0.83	0.61	0.50	0.42
Contenuto d'acqua al punto di appassimento delle piante
0.67	1.53	0.8	0.83	0.67
REW [mm]
1.0	1.0	0.8	0.8	1.0

