Velocità_di_corrivazione_in_terreno_urbanizzato_[m/s]	
0.05	0.05
Parametro_per_il_tempo_medio_di_residenza_profondo_Kp_[ore]	
15	15
Velocità_di_corrivazione_in_terreno_agricolo_[m/s]	
0.005	0.005
Celerità_di_propagazione_dell'onda_di_piena_[m/s]	
1.5	1.5
Dispersione_idrodinamica_[m^2/s]	
2000	2000
Conducibilità_idraulica_satura_[mm/h]	
25	25
Quota_piezometrica_del_fronte_bagnato_[mm]	
350	350
Porosità	
0.8	0.8
Contenuto_d'acqua_iniziale	
0.15	0.15
Capacità_di_campo	
0.25	0.25
Contenuto_d'acqua_al_punto_di_appasimento_delle_piante	
0.07	0.07
RAW_[mm]	
10	10
Frazione_d'acqua_infiltrata_restituita_al_fiume	
0.35	0.35
Frazione_volume_evaporato_dallo_strato_collaborante	
0.90	0.90
Spessore_dello_strato_collaborante_[mm]	
800	800
