Divisione in bacini idrologici principali per applicazione modello
6	7	1
Lusore		Luso	N	01	1.0	76.17
Lusore-Margh	Ls-M	N	03	0.025	0.25
Menegon		Mene	N	04	0.8	56.11
Rietto		Riet	N	05	0.04	3.09
CāEmiliani		CaEm	M	06	0.1	11.1
1	20.
CE
Malcontenta	Malc	M 	07	0.	4.841
1	15.
MA
Numero bacino parametri
11	


N:B: N scolo naturale, M scolo meccanico
