Riassunto caratteristiche Dese
PEDOLOGIA: Atotale.Aterrenopes Aterrenoleg
2
2.70	0.00	2.70
5.69	0.08	5.61
9.91	0	9.91
RAPPORTI PARAMETRI (pes/legg) (med/legg)
Conducibilità idraulica satura
30.
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
0.3	
Contenuto d'acqua iniziale
0.5
Capacità di campo
0.5
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
0.5
REW [mm]
0.8
