Riassunto caratteristiche Malcontenta_sud			
PEDOLOGIA: Atotale. Aterreno leg. Aterreno sab. Aterreno pes.			
3			
0.97	0.97	0.00	0.00		
0.97	0.97	0.00	0.00
0.56	0.56	0.00	0.00
0.98	0.98	0.00	0.00
RAPPORTI PARAMETRI (sab/leg) (pes/leg)			
Conducibilità idraulica satura			
1.5	0.033		
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]			
0.417	2.46		
Contenuto d'acqua iniziale			
1.5	0.033		
Capacità di campo			
0.7	2.0		
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante			
0.6	3.0		
REW [mm]			
0.075	1.25		
