Velocità_di_corrivazione_in_terreno_urbanizzato_[m/s]	
0.025	0.025
Parametro_per_il_tempo_medio_di_residenza_profondo_Kp_[ore]	
 5.0	 5.0
Velocità_di_corrivazione_in_terreno_agricolo_[m/s]	
1.0E-003	1.0E-003
Celerità_di_propagazione_dell'onda_di_piena_[m/s]	
1.5	1.5
Dispersione_idrodinamica_[m^2/s]	
2000	2000
Conducibilità_idraulica_satura_[mm/h]	
28.0 	28.0 
Quota_piezometrica_del_fronte_bagnato_[mm]	
125	125
Porosità	
0.5	0.4
Contenuto_d'acqua_iniziale	
0.23	0.23
Capacità_di_campo	
0.25	0.25
Contenuto_d'acqua_al_punto_di_appasimento_delle_piante	
0.09	0.09
RAW_[mm]	
10	10
Frazione_d'acqua_infiltrata_restituita_al_fiume	
0.55	0.55
Frazione_volume_evaporato_dallo_strato_collaborante	
0.55	0.55
Spessore_dello_strato_collaborante_[mm]	
400	400
