Divisione in bacini idrologici principali per applicazione modello
9	12	2	
02	Dese	11	SMaria
Dese		Dese	N	01	1.236	53.66	
Bazzera		Bazz	N	03	0.184	7.58
Peseggia	Pese	N	05	0.422	18.30
Pianton		Pian	N	06	0.156	6.80	
FossaStorta	Fsto	N	07	0.5	17.47
Zero		Zero	N	10	0.5	63.81
Cattal		Catt	M	08	0.	21.50
2	7.28	3.00
AB	AM	
Carmason	Carm 	M	12	0.	14.49
2 	7.28	3.00			
AB	AM
Zuccarello	Zucc	M	09	0.	19.33
1	14.10	
ZU
Numero bacino parametri
11	
N:B: N scolo naturale, M scolo meccanico
