Riassunto caratteristiche Palombo
PEDOLOGIA: Atotale. Aterrenoleg. Aterrenomed. Aterrenopes
3
3.120	3.120	0.000	0.000
2.420	1.650	0.000	0.770
2.830	1.940	0.000	0.890
1.710	1.172	0.000	0.538
1.890	1.295	0.000	0.595
3.630	2.488	0.000	1.142
3.630	2.488	0.000	1.142
RAPPORTI PARAMETRI (pes/legg) (med/legg)
Conducibilità idraulica satura
0.03333 0.333
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
2.45833  1.7
Contenuto d'acqua iniziale
0.03333   0.1
Capacità di campo
2   1.5
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
3  1.7
REW [mm]
1.25 1

