Riassunto caratteristiche rio-moro
PEDOLOGIA: A totale,A terreno rif,A terreno 2
2
2.76	2.76	0.00
2.88	2.16	0.72
1.16	0.55	0.60
0.11	0.11	0.00
0.79	0.00	0.79
RAPPORTI PARAMETRI (2/Riferimento)  (Torba/Leggero)
Conducibilità idraulica satura
0.03332
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
2.4583
Contenuto d'acqua iniziale
0.03529
Capacità di campo
2
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
3
RAW [mm]
1.25

