Parametri del modello completo del nodo di Castelfranco (aperture paratoie)
paratoie fosse:
3
5	45	55
5	45	55
10	35	45
SIF	1.400	8	12
SIM	1.600	8	12
PAR	1.418	8	12
Livello nella sezione 02
10.47
paratoia sul brentella
0.41	8.0	3.5              3
2       9
deltat(ore)
4
finestra(ore)
24	