Riassunto caratteristiche rio-cime
PEDOLOGIA: A totale,A terreno rif,A terreno 2
2
3.52	2.49	1.03
2.91	2.91	0.00
RAPPORTI PARAMETRI (2/Riferimento)  (Torba/Leggero)
Conducibilità idraulica satura
0.03332
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
2.4583
Contenuto d'acqua iniziale
0.03529
Capacità di campo
2
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
3
RAW [mm]
1.25

