 Velocità di corrivazione in terreno urbanizzato [m/s]	
4.00E-02	2.00E-02
 Parametro per il tempo medio di residenza             profondo Kp [ore]	
20	20
 Velocità di corrivazione in terreno agricolo [m/s]	
5.00E-03	2.00E-03
 Celerità di propagazione dell onda di piena [m/s]	
1	1.1
 Dispersione idrodinamica [m^2/s]	
1000	1000
 Conducibilità idraulica satura [mm/h]	
30	15
 Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]	
120	120
 Porosità	
0.4	0.4
 Contenuto d acqua iniziale	
0.1	0.14
 Capacità di campo	
0.16	0.16
 Contenuto d acqua al punto di appassimento            	delle piante
9.00E-02	9.00E-02
 RAW [mm]	
10	10
 Frazione d acqua infiltrata restituita al fiume	
0.55	0.6
 Frazione volume evaporato dallo strato collaborante	
0.5	0.7
 Spessore dello strato collaborante [mm]	
200	700
