Riassunto caratteristiche Rietto
PEDOLOGIA: Atotale,A_leg,A_pes
2
3.09	3.00	0.09
RAPPORTI PARAMETRI (pes/legg) 
Conducibilità idraulica satura
0.03333
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
2.45833
Contenuto d'acqua iniziale
0.03333
Capacità di campo
2
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
3
RAW [mm]
1.25
