Riassunto caratteristiche Dese
PEDOLOGIA: Atotale.Aterrenopes Aterrenoleg
2
1.03	0.06	0.97
RAPPORTI PARAMETRI (pes/legg) (med/legg)
Conducibilità idraulica satura
30.
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
0.3	
Contenuto d'acqua iniziale
0.5
Capacità di campo
0.5
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
0.5
REW [mm]
0.8
