Divisione in bacini idrologici principali per applicazione modello
7	9	2
02	PiaveVec	07	Cortella
Sile		Sile	N	01	46	400.08
PiaveVecchia	Piav	N	05	0.	40.23	
Barene		Bare	N	08	0. 	7.029
CaTron		Catr 	M	03	0.	57.11
1	20.14
CT
Lanzoni		Lanz	M	04	0.	40.18
1	14.25
LA
Cavazuccherina	Cava	M	06	0.	37.74
1	20.14
CZ
CaGamba		Cgam	M	09	0.	25.10
1	10.1
CG
Numero bacino parametri
10
