Velocità_di_corrivazione_in_terreno_urbanizzato_[m/s]	
0.025	0.025
Parametro_per_il_tempo_medio_di_residenza_profondo_Kp_[ore]	
17	17
Velocità_di_corrivazione_in_terreno_agricolo_[m/s]	
0.004	0.004
Celerità_di_propagazione_dell'onda_di_piena_[m/s]	
1.5	1.5
Dispersione_idrodinamica_[m^2/s]	
2000	2000
Conducibilità_idraulica_satura_[mm/h]	
0.4	0.4
Quota_piezometrica_del_fronte_bagnato_[mm]	
295	295
Porosità	
0.4	0.4
Contenuto_d'acqua_iniziale	
0.45	0.45
Capacità_di_campo	
0.35	0.35
Contenuto_d'acqua_al_punto_di_appasimento_delle_piante	
0.26	0.26
RAW_[mm]	
10	10
Frazione_d'acqua_infiltrata_restituita_al_fiume	
0.5	0.5
Frazione_volume_evaporato_dallo_strato_collaborante	
0.5	0.5
Spessore_dello_strato_collaborante_[mm]	
300	300
