 Velocità di corrivazione in terreno urbanizzato [m/s]
 0.04		0.04
 Parametro per il tempo medio di residenza             profondo Kp [ore]
 30. 		30.
 Velocità di corrivazione in terreno agricolo [m/s]
 0.001	0.001
 Celerità di propagazione dell onda di piena [m/s]
 1.		1.
 Dispersione idrodinamica [m^2/s]
 2000.	2000.
 Conducibilità idraulica satura [mm/h]
 18.		18.
 Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
 250.		250.
 Porosità
 0.8		0.8
 Contenuto d acqua iniziale
 0.08		0.08
 Capacità di campo
 0.3		0.3
 Contenuto d acqua al punto di appassimento            	delle piante
 0.09		0.09
 RAW [mm]
 10.		10.
 Frazione d acqua infiltrata restituita al fiume
 0.4		0.4
 Frazione volume evaporato dallo strato collaborante
 0.7		0.7
 Spessore dello strato collaborante [mm]
 300.		300.
