Riassunto caratteristiche Lusore chiusura
PEDOLOGIA: Atotale,A_leg
1
6.8	6.8
RAPPORTI PARAMETRI  
Conducibilità idraulica satura
0
Quota piezometrica del fronte bagnato [mm]
0
Contenuto d'acqua iniziale
0
Capacità di campo
0
Contenuto d'acqua al punto di appasimento delle piante
0
RAW [mm]
0

