Frequency [Hz]

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 10^2

Root of PSD [(m/s/s)/ Hz]

10^{-10}

10^{-9}

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4} Inst #1 "STS-2 Ch1" Self noise Inst #2 "STS-1 Ch1" Self noise Inst #3 "CMG-3T Ch1" Self noise RMS-summing cutover ASL vault noise NLNM (Peterson, 1993)

Period [s]

0.01

0.1 1 10 100

1000

10000

dB [vs 1 (m/s/s)/ Hz]

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

Self-Noise Root-of-PSD in Acceleration Units; Test of Broadband Weak-Motion Velocity Sensor "Class A"; Inst #1 = "STS-2 Ch1"; Inst #2 = "STS-1 Ch1"; Inst #3 = "CMG-3T Ch1";

Three-Instrument (Sleeman) Method; Corrected for Instrument Response; No Smoothing